防範一氧化碳中毒                                    三民分隊　
    近年來氣候變化大，冬天也越來越冷，因此常常會有發生一氧化碳中毒的現象，雖然冬天將盡，但我們仍然不可輕忽一氧化碳的威力喔！因為一氧化碳是一種無色無味的氣體，中毒後的症狀也不易被察覺，往往使我們一不小心掉進他的陷阱裡了嘟。
正確的安裝熱水器
　　一般來說轄區內大部份都是安裝屋外式熱水器，也有用燒柴的，但也有少部分是設置於屋內的熱水器，若設置在屋內則必須遷移至屋外或加裝排氣管，確保氣體排出屋外才是最有保障的做法，若還沒改善之前，則應確保屋內通風。

[image: image1.emf][image: image2.emf][image: image3.emf][image: image4.emf]　　設置於屋外的熱水器若是設於陽台的，也要注意通風，避免因為掛太多衣服而使氣體無法順利的排出去，另外洗澡時將浴室的窗戶關起來，避免風將要排出去的氣體吹回浴室，而使裡頭的人不知不覺就昏厥過去。
使用合格的熱水器　
熱水器應貼有CNS（國家標準）及TGAS（台灣瓦斯器具安全標誌）檢驗合格標示。

定期檢修熱水器　 
熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換
組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。
[image: image5.emf]保持通風
· 臥室內使用精油或蠟燭時切記打開窗戶，保持通風。
· [image: image6.emf]瓦斯爐具應放至於通風良好的場所，使用時應將窗戶打開，讓空氣流通。
安裝一氧化碳警報器

[image: image7.emf]若擔心一氧化碳中毒發生時，建議能在居家設置一氧化碳警報器。
瓦斯爐具的裝設安全
· 瓦斯鋼瓶檢驗卡的下次檢驗期限不能過期、不能遭塗改、
· 瓦斯鋼瓶不可未貼標示

· [image: image8.emf]鋼瓶瓶身必須標有瓦斯行商號名稱及電話，如果不合格應要求更換

· 瓦斯鋼瓶避免放於室內，應放於通風良好處
· 鋼瓶應直立放置，不可橫放

· 鋼瓶應避免曝曬，以免氣體膨脹增加危險性

· [image: image9.emf]橡皮管不可哲道或被壓到，並保持清潔，如有老化、龜裂、受損應立即更新
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